AUDIENCIA PUBLICA

TECPETROL S.A. (Tecpetrol Sociedad Anónima, Energy Development Corporation Inc., Petrolera Santa Fe S.A. e YPF S.A., El Tordillo Unión Transitoria de Empresas)

Comodoro Rivadavia, 18 de Agosto de 2000
Siendo las 14:19 horas la Audiencia da comienzo en el Salón “SOL”, del Comodoro Hotel.

Soy el ingeniero Gastón Nogues Lascano, representante de la ENRE y he sido designado como presidente para este acto que vamos a  comenzar.

Por este medio declaro abierta esta Audiencia Pública, de acuerdo a la resolución ENRE 421 del 2000 artículo 1º y 2º y los edictos publicados. 

Corresponde efectuar esta Audiencia  Pública a los fines de analizar, el otorgamiento del certificado de conveniencia y necesidad pública, necesario para la realización de las obras involucradas en la solicitud de acceso a la capacidad existente de transporte de energía eléctrica por distribución troncal presentada por la UTE , TECPETROL S.A., ENERGY DEVELOPMENT CORPORATION INC., Petrolera SANTA FE S.A. e YPF S.A., que se denomina EL TORDILLO (Unión Transitoria de Empresas).

Esta Audiencia Pública se toma de acuerdo al Reglamento de Audiencias Públicas aprobadas por Resolución ENRE 3994.La instructora a mi derecha la Dra. Mayer, ha  elaborado el informe final que les ha sido entregado en forma previa a la iniciación de este acto, por lo que se da por conocido.

 El Defensor del Usuario designado para este acto es el Dr. Sergio Varone, y consta también en el edicto correspondiente, las obras que vamos a tratar en este acto, están solicitadas en el marco de los procedimientos por acuerdo entre partes anexo 16 título 2 y son la construcción de un campo de salida en 132 en la  E.T. PAMPA DEL CASTILLO, propiedad de TRANSACUE S.A., la construcción de una línea de 132 KV simple terna de 9 km, que unirá dicha salida con la nueva ET ha construir llamada EL TORDILLLO y básicamente el procedimiento que vamos a seguir para esta Audiencia Pública es el siguiente: 

Van a tomar la palabra la transportista del área, luego el agente GUMA, que solicitó la obra, a continuación deberían tomar la palabra aquellos que han  solicitado por escrito y en forma previa ser parte en este acto, como no se han recibido solicitudes de ese tipo, no hay quien tome la palabra en este caso. Luego el Defensor del Usuario, el Dr. Varone, y por último a quien quiera del público, hacer alguna observación bastará que pida la palabra a esta presidencia para poder hacerlo.  En cada caso quienes hagan uso de la palabra, como estamos tomando una versión  taquigráfica del acto, les rogamos que se identifiquen con nombre y apellido y a quien representan si así lo hacen.

Básicamente empezamos escuchando al Ingeniero Resónico de TRANSPA, luego lo haremos con el Dr. Conti, el Ing. Grosso y el Ing. Warton de la UTE, EL TORDILLO.

Bueno, autoridades presentes, buenas tardes, yo soy el Ingeniero Mario  Resónico, y estoy en la Audiencia en representación de la firma TRANSPA S.A. Concesionaria por distribución troncal del sistema de Transporte Patagónico. Nosotros hemos recibido la solicitud en su momento de la UTE, EL TORDILLO, TECPETROL S.A., para hacer las obras que se han mencionado, hemos hecho un análisis en lo que hacen a las instalaciones y su efecto sobre la demanda global de la red y no tenemos ningún tipo de objeciones. 

En lo que hace a la presentación y al impacto sobre el funcionamiento de la calidad de servicio de su sistema, además, hemos participado en forma activa y seguiremos participando a lo largo de la instalación de toda esta línea y equipamientos, y seremos luego los operadores de la ampliación. Por mi parte no tengo otro tema que agregar y dejo la palabra.

Para que conste en Actas habíamos empezado a las 14: 20 horas con este acto. A continuación el Dr. Conti de la UTE EL TORDILLO tomará la palabra.

 Buenas tardes, yo en  nombre de mi empresa les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que es TECPETROL en general y la operación de El Tordillo en particular. TECPETROL es una Compañía del grupo TECHINT que tiene otras series de actividades principalmente la industria del acero. TECPETROL como tal opera 18 áreas de distintas categorías, opera como productora y opera en la etapa de exploración en 18 áreas ubicadas en Sudamérica. Tenemos áreas ubicadas en la Argentina, en la Cuenca del Noroeste, en Neuquén y en Mendoza y luego en la Cuenca del Golfo San Jorge, 3 áreas de las cuales la más importante en producción y en actividad es la del Tordillo, también hay operaciones en Bolivia, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela y en Colombia (actividad asociada en Colombia  no como operadores). La producción operada de TECPETROL en petróleo supera los 8000 metros cúbicos por día y en gas los 9 millones y posiblemente en estos días se esté produciendo un poco más de gas dado el efecto invernal pero eso es un valor promedio de esa producción es propio de TECPETROL 5 mil metros cúbicos por día y un poco más de 4 millones de metros cúbicos por día de gas. Las ventas anuales de TECPETROL superan los 200 millones de dólares y los activos, los 500 millones de dólares.

En la mayoría de sus operaciones está asociada a otras empresas de distintos orígenes argentinas, internacionales. Como pueden ver acá TECPETROL es socia de EXXON, MOBIL AMPOLEX, REPSOL PLUSPETROL, ASTRA, CHEVRON, UPR, SANTA FE, ENERGY, EDC, PETROBRAS, COREXLAN, NOMECO, SIPETROL, PETROURUGUAY, CGC, LEDESMA, una gran variedad de socios con distintas participaciones accionarias dentro de sus operaciones. 

La estrategia del negocio es una proyección internacional fundamentalmente latinoamericana ha desarrollado en estos 10 años de operación una  estrategia que se basa fundamentalmente en el incremento de la productividad del área que opera y trabajar con una fuerte vocación exploratoria, está desarrollando sus operaciones con la última tecnología y las reglas del arte de acuerdo a las normativas vigentes, como pueden ver trabajando y cuidando costos, medio ambiente y seguridad es un aspecto que esta empresa tiene varios logros que mostrar y luego también en sus recursos humanos y en la acción comunitaria, después podemos mirar algo en particular cuando hablemos en particular del área del Tordillo. 

Bueno esta es la evolución del petróleo, nuestro 1º metro cúbico de petróleo se obtuvo en un yacimiento cercano a aquí, se llama José Segundo , dentro de unos días el 1º de Septiembre se obtuvo el 1º metro cúbico y la evolución de nuestra producción de petróleo, la que ustedes pueden ver acá, alcanza o supera en este momento los 8000 metros cúbicos y los 5000 metros cúbicos propios de hidrocarburo líquido. Esta es la evolución del gas, tiene una evolución semejante el principal o más importante yacimiento productor de petróleo de todo de lo que  opera TECPETROL es EL TORDILLO y el más importante de gases el área de Aguarague, está ubicada en Salta, esta es una comparativa de cómo se ubica TECPETROL luego de 10 años nosotros en abril de 1990 no figurábamos, en este momento TECPETROL en petróleo es la 7º productora de hidrocarburo líquido en la Argentina, y la 5º productora de gas. TECPETROL ha perforado alrededor de 200 pozos fundamentalmente en la Argentina 176 y la mayoría de ellos están ubicadas en el Tordillo, más de 150. Este es el resumen del éxito que se obtuvo a  nivel nacional y a nivel internacional. La empresa ocupa un total en este momento de  437 personas propias y trabajan en relación contractual o como servicios, o en relación de dependencia con TECPETROL 2874 personas en este momento, ustedes pueden ver acá la evolución desde Diciembre del 90 hasta la actualidad.

La política ambiental de TECPETROL está resumida en este cuadro pero como les dije antes tiene una fuerte vocación ambientalista, el saneamiento y eliminación de piletas de tierras prácticamente es un tema que esta concluido con algunas pequeños ajustes que restan por hacer pero eso es un trabajo prácticamente terminado, la reinyección del agua de producción , es otra constante prácticamente en la mayoría de sus operaciones la eliminación del gas venteado y su aprovechamiento integral es otra de sus constantes que luego veremos en sus áreas especificas, la adquisición de sísmica de bajo impacto ambiental es una de sus logros fue la primer empresa que logro utilizar los caminos existentes para registrar sísmicas sin producir nuevas aperturas de picadas sísmicas  se trabaja con mucha intensidad lo que es el abandono de pozos y la forestación y cuidado de las especies nativas el abandono de instalaciones es otra de las correcciones que se hacen permanentemente y últimamente trabaja aquí en la zona con su otro logro ambiental es la utilización de la pileta seca que es lo que significa la perforación sin arrojar el fluido de perforación al ambiente reciclando ese fluido en plantas específicas que permiten prácticamente eliminar todo el daño químico que se produce los residuos de la perforación. 

Continuando con el medio ambiente se trabaja bastante en la restauración de suelos se hace monitoreo y auditorías ambientales permanentes, se trabaja con residuos sólidos en la construcción de ecopiletas,  la prevención de derrames de petróleo con construcción de muros en baterías, plantas, inclusive en las áreas más sensibles que están cruzadas por cañerías tienen protección muy modernas como estar prácticamente envainados las cañerías para evitar el derrame de petróleo en zonas muy sensibles, esto es lo que figura en la última parte.

La política de seguridad es otro de los que consideramos fuertes en nuestra empresa, viene trabajando esto prácticamente desde el principio la empresa dentro de sus principales políticas de seguridad hace de la seguridad una condición de empleo y contratación, estas son una de las normas que las utiliza con mucha energía tanto interna como externamente, esto nos ayuda, nos ha ayudado y nos viene ayudando con bajos costos de seguros y los costos de las compañías de seguro del personal, (ART) , nos ha permitido y facilitado la asociación con empresas líderes y tenemos una buena relación con los medios donde actuamos con las constituciones y en general con toda la sociedad de donde nos toca interactuar.

Se está trabajando en este momento como una novedad en un plan de mejora continua, como venimos trabajando en seguridad desde un principio con consultorías políticas escritas, compromisos que le sean posibles, seguridad integrada  y últimamente estamos desarrollando una mejora continua en seguridad que es bastante novedosa también incluyendo el trabajo muy fuerte de la seguridad en las instalaciones en sí misma. 

Bueno ésta es la acción comunitaria en un resumen muy pequeño, trabaja como un concepto integrado  con la organización TECHINT, esto viene de la empresa madre y nosotros la desarrollamos a nivel interno con mucha energía el programa de la alimentación implica en esta zona un programa de huertas comunitarias muy fuertes para las familias con dificultades o las instituciones. Eso no sólo es la construcción de los viveros sino es la asistencia y el otorgamiento de los elementos necesarios como herramientas, semillas, etc. Los programas de educación están asociados a educación fundamentalmente en la asistencia de la parte de informática donde tenemos un compromiso y un seguimiento en la educación para alumnos y docentes principalmente. Se asisten una cantidad de escuelas muy importantes y los vimos con los programas de salud que no están aquí tan fuerte como están en el norte donde hay mucho más compromiso. Estas son las provincias que están beneficiadas por este programa.

El área específica que hoy nos convoca es el área del Tordillo, es un área ubicada en la Cuenca del Golfo San Jorge que produce 3500 metros cúbicos por día de petróleo, tiene 117 km² y luego tiene dos áreas marginales que están en la etapa exploratoria, la tapera de 152 km y el puesto Quiroga de 183 y un área más pequeña que está adentro de lo que es viejo régimen de minería de 4,8 km² , un área pequeña.

Está la participación accionaria, TECPETROL es propietaria del 52,13 % y ustedes pueden ver acá como está constituida actualmente donde EDC 13,7, YPF 12,2 % del paquete susanario y Santa Fe 21,9. Este es el cuadro de situación en cuanto a reservas, es el área que tiene 22,  YPF le extrajo en sus primeros 50 años de explotación 22 millones de metros cúbicos, TECPETROL en 9 años ha obtenido 8,9 millones de metros cúbicos, la producción del mes de febrero es 31.000 metros cúbicos, la producción diaria de petróleo supera hoy día los 3500 metros cúbicos, los pozos perforados por YPF eran 971, los perforados por TECPETROL a febrero 131, doy una cifra superior porque de febrero hasta ahora venimos perforando alrededor de 5 o 6 pozos  por mes. Las reservas actuales de petróleo del área superan los 21 millones de metros cúbicos de los cuales 11,6 están desarrolladas y un 9,4 requieren desarrollo. Esto es importante porque es sobre lo que vamos a hablar en el pedido de energía, la producción operada acá está discriminada, ustedes pueden ver en petróleo, el área también produce gas, hace unos años descubrió un yacimiento de alto contenido de gas, se hizo todas sus instalaciones para la captación y venta de gas, además el yacimiento en este momento se autoabastece de energía eléctrica, genera un poco más de 20  MVatt, después los especialistas les van a dar las cifras exactas pero lo que nos consume la energía indudablemente está asociado a la creciente necesidad de traer cada vez más fluido de este yacimiento impulsado por una recuperación secundaria muy fuerte que como pueden ver acá es el principal motor de la recuperación de reservas que les mencioné anteriormente. Ustedes ven aquí en este momento en el año 1999 nosotros inyectábamos 17000 metros cúbicos de agua, de recuperación secundaria en el área no se tira ni un metro cúbico de agua al  ambiente en el año 2000 esa cifra va a alcanzar dentro de unos pocos días los 24000 metros cúbicos y estimamos terminar en el año 2001 en el orden de los 29 o 30000 metros cúbicos de agua y esto es precisamente el nudo de requerimiento de energía. 

Bueno este es un esquema de cómo invierte TECPETROL en cómo distribuye las inversiones en el área y una distribución de energía si ustedes pueden ver aquí, en el año 1999 el efecto de la crisis donde la inversión que venía siendo del orden de  los 50 millones de dólares anuales bajó a 35,  luego en el año 2000 estamos pensando alcanzar o acercarnos mucho a los 70 millones de dólares y superarlos en 10 millones de dólares o algo más en el año 2001, esta es la proyección que estamos manejando en este momento.

Bueno este es el esquema de cómo evoluciona la perforación, es un tema importante, pueden ver aquí la evolución de la perforación desde que prácticamente comenzamos a trabajar en forma regular en ella pesar de la crisis, el año pasado perforamos 34 pozos pero fueron pozos de menos costos. Este año vamos a terminar perforando algo más de 70 pozos, ese es el proyecto.

En el área trabajan en este momento 83 personas propias y 777 personas contratadas, ustedes pueden ver la evolución de diciembre del 91 y también pueden ver el efecto de la crisis en diciembre del 99.

Sigue con el uso de la palabra el Ingeniero Grosso para explicar un poco más de las obras en cuestión.

Bueno para poder satisfacer la necesidad de inyección de agua que implica instalar bombas o equipos de superiores al mega llegamos a la conclusión de tener un déficit de energía en el desarrollo del área que nos obligó a pensar en distintas situaciones distintos panoramas de trabajo, distintas líneas de interconexión para llegar a la conclusión que el mejor trabajo para poder llevar adelante la sintentección de la demanda de energía eléctrica por el yacimiento era realizar una interconexión al sistema público a través de una línea aérea, esto tiene que notarse claramente en cómo evoluciona la demanda de energía requerida por el yacimiento que en pocos años pasó de 6 MW a una proyectada 2002/2003 de 34 M, los 12 MW que tenemos pensado como déficit a cubrir lo estamos previendo a través de esta interconexión eléctrica a desarrollar con el sistema público del mercado eléctrico mayorística del sistema patagónico. Para ello hemos planteado una interconexión lo más lenta posible en función de los costos económicos y los impactos ambientales en el sistema, eso nos llevó a pensar y desarrollar junto con los operadores transportistas del área la interconexión a la nueva relativamente Estación Transformadora Pampa del Castillo que se desarrolló en conjunto con la denominada línea del acueducto cuya operación y propiedad está en manos de TRANSACO. En el desarrollo de la búsqueda de la traza intentamos primero  aprovechar parte de líneas de sísmica en cuanto a evitar  realizar mayores caminos en el área y luego tratar de ir siempre por la meseta patagónica tratando de no obtener que bajar o subir  de la línea sobre todo en la parte de cañadones. Esto nos llevó a una traza no totalmente rectilínea pero lo suficiente como para tener una línea cortada desde una tipo de  distribución radial de 9  KM donde el  90 % de esa traza se está desarrollando sobre la meseta y solo tenemos una línea en derivación desde 700 a 400 metros sobre el final del tramo donde inevitablemente tenemos que bajar del cañadón de la meseta por el CAÑADÓN del TORDILLO la zona que si bien es predominante petrolera y uno debería encontrar muchos pozos en este caso por estar en la meseta encontramos generalmente no hay viviendas, no tenemos importantes vegetaciones y en general lo que más encontramos son líneas de media tensión en poste de madera o en algún caso de hormigón que son líneas preexistentes desarrolladas normalmente por YPF para interconectar sus yacimientos. En general no vamos a ver importantes modificaciones en cuanto sí vemos distintas fotos a la condición de la vegetación y fauna de la zona. Estamos tomando algunas fotos generales, algunas son realmente algunos de los piquetes general de la línea y otras muestras en general las zonas que muchas son caminos propios de líneas y otros viejas trazas de sísmica. Sobre el final tenemos la bajada de la línea que para llevar adelante hemos resuelto seguir un poco el camino que ya tenía desarrollado YPF para una línea de interconexión entre el yacimiento EL TORDILLO y yacimiento PAMPA DEL CASTILLO en 35  KW y vamos a ir en paralelo a distancia de seguridad y evitamos tener que hacer un camino propio para  mantención de la línea respecto a la línea en sí misma ésta está subrayada tras el método tradicional, es decir, postes de hormigón de características mono poste con ménsulas de hormigón llevando adelante una fundación tipo macisa por sulberguer y todas las cadenas de aislación están desarrolladas también con aisladores de porcelana y nos vemos obligados a la colocación de algunos elementos tipo contra pesos para mantener las distancias mínimas requeridas en función de que esta línea ha sido prevista y desarrollada para tener un viento de hasta 200 km por hora, es decir que la construcción es muy conocida en el país, tenemos más de algún proveedor de estos elementos a nivel nacional y  muchísimos por supuesto si incluimos MERCOSUR. Tenemos distintos tipos de estructuras por supuesto la línea tiene terminales, tiene retenciones angulares pero todas conllegan el mismo tipo de solución técnica al respecto. En cuanto al vínculo que estamos desarrollando el 1º que tenemos que hacer es el campo salida de línea en la Estación Transformadora existente PAMPA DEL CASTILLO donde nos vemos en la necesidad de esta ampliación colocar el campo salida de línea tradicional en cuanto a tener seccionadores de  barra, interruptores y seleccionadores de línea y aprovechamos una superficie de terreno libre para desarrollar el cruce por debajo y no por sobre la línea, este desarrollo lo hacemos entre la estación existente que está entre 2 terminales de la línea del acueducto vamos a colocar nuestro seccionador de barras para tomar de la barra existente vamos a hacer una línea o una extensión de la barra en pórticos y luego cruzaremos la línea existente de 132 por debajo a través de los aisladores soporte y luego tendremos nuestros equipos de medición protecciones y el interruptor de salida de la línea respecto a los cruces los estamos haciendo por su puesto en función de la normativa vigente que ha adoptado el ENRE que soltó las ex resoluciones de Agua y Energía en cuanto entonces todas sus dimensiones y alturas están siendo fielmente respetadas así como todos los equipamientos responden a las normas IRAM o normas internacionales y la ET el Tordillo está conformada por una simple barra porque en realidad es casi una extensión de 9  KM de la barra de Pampa del Castillo donde conformamos un campo de entrada y dos campos de salida de transformador de doble arroyamiento donde vamos a tener nuestras instalaciones de satisfacción de la demanda en 10,4  KV y 37  KV tensiones no normalizadas en el sistema eléctrico nacional pero son características propias de los yacimientos de petróleo de la zona  dado que son de origen bastante anterior a nuestra normativa y básicamente responden a tensiones propias del sistema alemán, gran parte de nuestras instalaciones están desarrolladas con equipos de motores de 1000  V también. En esta estación estamos instalando nuestro sistema de medición comercial, hemos establecido en conjunto del acuerdo entre partes que nuestro operador que va a ser la firma TRANSPA tiene su límite en los bornes de alta tensión del transformador quedando entonces el sistema desde los bornes de alta tensión hasta Pampa del Castillo sujeto a la ley de su público, en cambio del transformador hacia abajo formarían parte de las barras de tensión menor que quedan con operación de mando por TECPETROL. En cuanto al tema de protecciones vamos a estar colocando protecciones de última generación en el caso del transformador tendremos protecciones propias, protecciones secundarias del tipo diferencial y protecciones de máxima corriente instalando aguas abajo protecciones también de características de máxima corriente pero en este caso también vamos a colocar protecciones del tipo direccional para tratar de tener un sistema selectivo de fallas frente todo el sistema. Inicialmente como esto va a tener una etapa de desarrollo no va a estar conformado el sistema de distribución en una 1º etapa su cien por cien nuestro sistema de su frecuencia va a tener un despeje completo ante la 1º caída de frecuencia, luego a medida que uno a dos años el desarrollo se resulte completo tendremos hasta tres escalones de su frecuencia  para ir disparando carga en el caso de fallas en el sistema. La disposición en planta de la estación es una estación tradicional donde instalamos nuestros transformadores principales cuya relación es 151510, están siendo en este momento ya fabricados por la firma tubos transelectric de Argentina, la barra de distribución de 35 es una barra de tipo intemperie que va a conformar un acceso de distribución dentro del yacimiento y la barra de distribución de 10400  V estará conformada por celdas a prueba de arco interno instaladas dentro de un edificio de única planta que dentro del mismo también tendremos los sistemas de comunicación, los sistemas de batería de todos los que son los tableros de mando protección y telecomunicaciones. Esta subestación queda aproximadamente a unos 500 metros de la base central del yacimiento El Tordillo. En cuanto a la distribución de equipos separaciones y alturas nuevamente estamos respetando las normativas actualmente en vigencia y esto será luego este plano será realmente configurado en detalle una vez que tengamos los equipos adquiridos, pero bueno normalmente no hay grandes variaciones respecto a lo que hoy estamos viviendo.

A continuación habla el Ingeniero Warton  de la UTE EL TORDILLO.

Buenas tardes, en este caso voy a hablar un poco del estudio ambiental previo, el plan de gestión ambiental y el plan de contingencia que se ha hecho para este electroducto y un poco para explicarles el mecanismo cómo se hace este estudio, básicamente es un principio muy simple, es la descripción del proyecto como hemos visto recién, una descripción del medio natural y socioeconómico y se hace un ejercicio teórico práctico donde se superponen estas dos cosas o sea el  proyecto se implanta en el lugar y bueno hay una identificación y evaluación de impactos. El impacto no lo califico después el impacto positivo y negativo y el impacto siempre es en este caso unidireccional o sea del proyecto sobre el ambiente, normalmente al revés como puede ser el ambiente sobre la obra no se mide en cierto sentido porque acá el objeto de protección es el ambiente, de hecho hemos visto un caso del impacto del ambiente sobre el proyecto como es el viento en este caso después de evaluar los impactos se pueden determinar las medidas de evaluación y mitigación de impactos ambientales, de impactos indeseados, básicamente en la descripción del medio natural tenemos los rasgos clásicos de clima, geología, geomorfología, suelos, hidrología. También se pueden subdividir o separar en otros subsistemas y también a rasgos biológicos principalmente flora y fauna , pueden haber otros que no sean considerado porque son, digamos, fuera de escala y también aspectos del medio socioeconómico que es principalmente la población, los servicios que hay disponibles activas económicas en la zona de influencia del proyecto y los cambios sociales y económicos debido al problema.

   Empiezo con los rasgos naturales para darles un vistazo de los que es la geología, gran parte como bien dijo el Ingeniero Grosso gran parte de la traza viaja arriba de la meseta que son conglomeradas terciarios, es una formación terciaria y el resto, el 15 % se distribuye entre lo que son depósitos colubiales o sea adubiales, depósitos eólicos y depósitos de la formación patagónia que es una bastante común en la zona. Esta geología se complementa bien con el tema geomorfología también donde esos conglomerados terciarios conforman principalmente una antigua planicie alubial o meseta, las laderas eólicas y lógicamente los que son vías de escurrimiento y  depósitos eólicos básicamente.

Bueno la hidrogeología, el proyecto no atraviesa ningún curso de agua permanente y tampoco es efímero, en realidad todo es una zona que es de recarga básicamente un acuífero libre que está conectado al sistema al río Chico que está bastante lejos, pero tiene una orientación hacia el noreste y hay otro complejo que es el más importante de la zona, que es el acuífero superior o la pactagoniana. Básicamente las características, los cursos de agua están fuera de la traza como pueden ser el CAÑADÓN DEL TREBOL, La Esperanza, pero también la traza atraviesa zonas del fondo de mallines y con material de derrumbe que básicamente es la parte superior ya llegando a la meseta donde hay unos materiales bastantes duros a base de calcio en la meseta, nuevamente la geología y la geomorfología ya nos está predeterminando lo que es el suelo en sí, las planicies terciarias también tienen suelos con muy poca evolución de suelo en sí. Prácticamente no existen  horizontes intermedios de la roca madre y una formación de material suelto  eólico y muy poca materia orgánica y después lo que son las arenas eólicas y los fondos de valle que son materiales muchos más finos digamos.

Bueno los tipos de clima, creo que conocen bien la zona es árido mesotermal, así lo define la biografía con déficit hídrico y concentración térmica estival, suena muy complicado pero simplemente es que hace mucho calor en verano y falta agua durante todo el año básicamente. La precipitación es escasa y regular, los vientos es predominantemente del oeste y son casi todo el año. Hoy es un día especial no hay mucho viento pero en general es constante alrededor de 25  KM/H, el valor promedio digamos, y con 280 días de viento por año, debido a este viento la evaporación es excesiva y bueno hay nevadas también como nos ha ocurrido la época, la fuente de datos son de la base Aérea acá en Comodoro Rivadavia, son 20 años de series.

Bueno la flora, todos los elementos anteriores condicionan lógicamente la flora, indudablemente la parte de arriba atraviesa una zona que son estepas básicamente caracterizadas por unas poas, unos pastos muy duros, no es un estrato muy alto y la superficie del suelo está cubierta en forma bastante pobre del 50 a 80 %, no llega al cien por cien, arroja 23 especies de vegetal superior, superiores significa vasculares básicamente lo que podamos ver.

Las comunidades principales, las floras se agrupan en comunidades o sea afinidades como pueden ser estepas de mala espina de duraznillo que son arbustales en la zona de cañadones donde hay mayor humedad y la estepa de coirón blanco y coirón poa, abrieron las planicies y cubre el 75 %  de las especies y de la superficie. La fauna se adecua a las condiciones que tiene, se ve poco la mayoría de las especies que hay son cavícolas para regular las pérdidas de agua y lógicamente la regulación térmica, bueno acá tienen un poco el listado de las especies que se ven, se ven estas especies, hay unas condiciones especiales como podemos ver marcado el zorro gris que pueden haber ciertas categorías de especies con problemas de supervivencia, muchas de estas especies no se ven por el ganado, hay mucha presión del pastoreo por el ganado.

Bueno soltando un poco los aspectos socioeconómicos en esta tabla pueden ver un poco la zona de influencia socioeconómica, un poco la población que tenemos en la zona cercano  estos datos son del censo durante el 90 así que estamos más cercanos a 150000 habitantes en la zona pero lo interesante es los variables abajo que estamos hablando  de unos 9 habitantes por km². Gran parte de la población es urbana y lo que es interesante es que gran parte de la población del CHUBUT está concentrada en esta zona pero sobre la costa enlagable al proyecto la población es prácticamente inexistente y es rural.

Un poco acá lo que tienen es un vistazo de los servicios que hay disponibles incluso para la obra y lo que puede ser la obra por los servicios también o sea básicamente agua energía, disposición de residuos, centros educativos y   básicamente los centros de salud están a más de 10  KMde la zona del proyecto aunque en EL TORDILLO y en PAMPA DEL CASTILLO hay servicios de asistencia por lo menos de primeros auxilios, también hay vivienda pero no dentro del área del proyecto y hay zona de recreo siempre relativamente cercano pero no en el área.

Básicamente los cambios sociales o económicos la obra es indudablemente multiplicador en el sentido de que hay una demanda de mano de obra, uno no puede pensar puntual para la obra pero como hemos visto antes la obra en sí es para disparar posteriores actividades y demandas de servicios adicionales, es lo mismo que dije antes o sea dispara, esto es un disparador para las obras restantes.

Después pasar por un sistema de evaluación de impactos  a través de unas matrices que básicamente cuantifican la evaluación del proyecto, en este caso como no hay muchas alternativas de traza no tiene mucho sentido, bueno llegamos a la identificación de impactos, la evaluación ya se hizo antes, 1º hay una identificación y luego una evaluación, básicamente la identificación se hace por tarea contra digamos, recursos subsistemas  afectado por ejemplo contra la apertura de la traza de accesos indudablemente la remoción de obstáculos de superficie, estos obstáculos, básicamente la vegetación, alguna roca que haya en el camino. Bueno acá lo que pueden ver hay un despeje puntual de vegetación, disminución de la calidad gráfica lógicamente puntual donde se construyen las columnas, generación de polvo y lógicamente hay una generación de ruidos, esto es a lo largo de todo el proyecto y bueno deja puntualmente la fauna en ese momento y lógicamente emplea mano de obra, maquinas de servicios e infraestructura digamos.

La Estación Transformadoras y los obradores hacen algo muy similar a lo anterior, también hay generación de residuos en cierto sentido por la actividad en sí.

Acá ya en la operación en sí está el patrullaje de la línea, cuál es el impacto básicamente, indudablemente hay circulación si puede alejar fauna o lo que sea, pero básicamente la idea es protección temprana del problema, es muy simple esto.

La operación de la estación también, el objeto de mantenimiento de operaciones, pero bueno la idea para mitigar son potenciales contingencias que hallan lógicamente degeneración de ruidos, mantener el nivel de seguridad y bueno lo que genera la demanda de trabajo, hay una demanda de trabajo puntual a lo largo de toda la vida del proyecto, mantenimiento a la medida de restauración lógicamente identificadas que básicamente apunta ala restauración de flora y suelo digamos, combate la erosión y la restauración de flora, un tema de impacto visual, después están las contingencias o sea el plan de contingencias ante el derrame de hidrocarburos, pueden haber porque es una zona petrolera, desperfectos eléctricos, hay potenciales de incendio en emisiones con la atmósfera, bueno entonces esto es probable medidas.

Hay medidas de prevención, a este listado sucinto que es hecho impactos ambientales, a esto hay medidas previas lógicamente hay que notificar a toda la gente que está a lo largo de la traza que vamos hacer, mantenerlos informados, lógicamente a organismos y empresas que estén en la zona o que estén en gerencia, conocimientos previos de instalaciones ya existentes como ya vieron este estudio incluso lo identifica y bueno incluso  los proyectos de ingeniería también los identifica.

Aprovechamiento de la ocasión existentes para el  obrador lógicamente también se aprovechan caminos de resistencia aplicada.

Planificación de la actividad de prevención, mitigación y corrección ambientales que es lo que estamos haciendo ahora, es el objeto de  este tema.

Básicamente durante la construcción simplemente es maximizar el uso de toda la infraestructura, usar la infraestructura del yacimiento que tenemos nosotros para el apoyo de esto, para playas de acopio, obrador, baños. La vegetación existente que sea retirada en la medida que sea, normalmente nuestra experiencia ha sido que no necesitamos retirar mucha vegetación, esto asiste también a la revegetación. Lógicamente el aseguramiento del estado de todos los equipos para que no tengan pérdidas no tengan desde un simple cambio de aceite de una máquina en la picada, eso no se hace.

Lógicamente cumplir con las medidas para la excavación de las fundaciones, básicamente respetarlas, no sobredimensionarlas.

En el plan de contingencias, que es una fase de prevención o de cálculo, que es lo que puede llegar a pasar, básicamente uno determina que contingencias son probables, cuál es su probabilidad, magnitud y qué capacidad de control, con qué equipos y estructuras uno cuenta  la identificación y contingencias, en este caso puede haber por tema del viento, caída de cables, columnas que pueden provocar daños a instalaciones, pero también puede haber lesiones a personas, derrames y fuego por la zona de actividad petrolera que hay. Lógicamente hay un plan de respuestas, un grupo de respuestas, hay un sistema de comunicaciones, hay un plan de llamado de comunicaciones, un grupo de respuestas que ataca la contingencia a campo, hay un grupo asesor, se determina nombre y apellido, teléfono, dónde está, dónde no está, la identificación de mes y equipo que hay disponibles tanto por empresa como la contratista, como de vecinos, empresas vecinas y líneas de acciones específicas, que hay que hacer frente a un fuego, un derrame, una lesión de una persona, con esto cierro la exposición.

Continuamos con el procedimiento que habíamos anunciado, no se han recibido presentaciones de partes para tomar por escrito, como para tomar parte en esta audiencia, así que a continuación toma la palabra el Dr. Varone como Defensor del Usuario.

Buenas tardes mi nombre es Sergio Varone, como bien dijo quien preside esta audiencia, fui designado por la resolución 421 del 2000, ENRE, estoy aquí para defender a los usuarios finales, a aquellos que pueden verse perjudicados en la realización de esta obra, sobre todo en cuestiones ambientales, así que en cuanto a este punto quiero referirme que el Departamento Ambiental, el ENRE, ha resuelto que no tiene objeciones que presentar a la realización de esta obra y que desde el punto de vista técnico y económico es viable, ya que hay un informe de CAMMESA que opina que no provoquen inconvenientes en la red de la realización de la obra, y que por lo tanto no perjudica el funcionamiento del resto del sistema. Por todo esto, entonces yo no tengo objeciones que realizar y estoy de acuerdo con la realización de la obra solicitada. Nada más.

Básicamente si hay alguna persona entre los presentes que quiera ser uso de la palabra o hacer  alguna pregunta al respecto, bueno tiene la oportunidad ahora. 

Dado que no hay quién lo requiera, damos por concluida esta Audiencia Pública y les agradecemos su presencia a todos.

Concluida la Audiencia Pública a las 15: 15 horas.  
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